**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DRIVER ΓΙΑ NINI PLUS ΚΑΙ JOTA PLUS**

Τον driver και οδηγίες για την δημιουργία .txt αποδείξεων θα τις κατεβάσετε από το site

[https://www.elzabhellas.gr](https://www.elzabhellas.gr/)

Θα μπείτε στην περιοχή συνεργατών με κωδικό

Username : partner

Password : part!#ner$$

Στην επιλογή **SERVICE / DRIVER CASH REGISTERS** είναι :

**2.**[**MINI PLUS / JOTA PLUS DRIVER / TEXT2PROTOCOL**](https://mega.nz/#!QxtlQCxY!kDR-YdYiEVVyA8JdNfQjUV77yTZO9Zh2PMtOhjY_l7U)

**3.** [**MINI PLUS / JOTA PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ DRIVER / TEXT2PROTOCOL**](https://mega.nz/#!FhU3jaTa!FS2O27k3ecSQtnC3hiMYsELEofd0Ujqm5szGqVQGAXg)

**Μετά την εγκατάσταση του driver θα δημιουργηθεί ένας φάκελος** **Text2Protocol.**

**Για το ξεκλείδωμα του driver,  θα πρέπει να βάλετε μέσα στον φάκελο Text2Protocol το αρχείο ξεκλειδώματος EhsMiniPlus.lic το οποίο θα λάβετε από την εταιρία μας βάση του σειριακού της ταμειακής.**

**Η σύνδεση της ταμειακής με το PC γίνεται με το σειριακό καλώδιο που έχει μέσα η ταμειακή.**

**Στην ταμειακή MINI PLUS συνδέεται στην RJ πόρτα που γράφει RS και στην JOTA PLUS στην RJ πόρτα που γράφει SCALES**


Τρέχουμε το αρχείο EhsMiniPlus.exe. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο.



Πατάμε πάνω σε αυτό και έχουμε δύο επιλογές.

1. **Ρυθμίσεις**
2. **Έξοδος**

Στην επιλογή **Ρυθμίσεις** εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.



Επιλέγουμε

1. COM του υπολογιστή μας
2. Baud Rate
3. Τα ΦΠΑ της ταμειακής (Αυτά είναι που ισχύουν τώρα)
4. Από την επιλογή **Φάκελος Εισόδου Επιλογή Φακέλου** πάμε στον φάκελο που δημιουργούνται τα .txt αρχεία των αποδείξεων.

Μόλις ο driver εντοπίσει ένα .txt αρχείο σε αυτόν τον φάκελο το στέλνει για εκτύπωση στην ταμειακή την απόδειξη και σβήνει αυτόματα το αρχείο από τον φάκελο.

**Προσοχή** στον προγραμματισμό των **τμημάτων** της ταμειακής ώστε τα ΦΠΑ να συμφωνούν με τον αυτά που έρχονται από το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο error στην οθόνη από λάθος προγραμματισμό ή εγκατάσταση, μετά την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να ξανατρέξετε τον driver.

Έξοδος από τον driver μπορεί να γίνει και από την επιλογή **2. Έξοδος** με κωδικό 1234567890.